** -55Ф**

 Фискальный регистратор **АТОЛ-55Ф по** своим потребительским параметрам соответствует оборудованию среднего класса, для применения в торговых сетях и общепите со средней нагрузкой на кассовые узлы и невысокой стоимостью владения, применением недорогой чековой ленты шириной 57мм. Фискальный регистратор **АТОЛ-55Ф**выполнен в эргономичном дизайне и имеет уникальную компоновку с использованием несущего корпуса без использования отдельного элемента шасси, оптимизирован для рабочих мест кассира на предприятиях розничной торговли, в том числе для реализации алкогольной продукции. ККТ этой модели использует протокол обмена данными АТОЛ/FPrint. и совместимо со всем спектром программного обеспечения с интеграцией драйверов торгового оборудования ГК АТОЛ версии v.8.хх или выше, в том числе с обработками обслуживания фискальных регистраторов семейства АТОЛ /FPrint.

 Кассовый аппарат использует в качестве расходного материала – чековую ленту 57 мм, оборудован надёжным отрезом чека гильотинного типа. Фискальный регистратор построен на печатающем узле **CAPM247 E-E** оригинальной разработки компании **Seiko Instruments Ins.,** и обеспечивает поддержку печати ШК 1D и 2D кода, в том числе в формате QR-code, полное соответствие стандартам ЕГАИС Розница и сертификату ОФД (Оператор Фискальных Данных). Системная плата **АТОЛ-55Ф**- имеет перспективную архитектуру и разработана в соответствии с современными требованиями. ККТ **АТОЛ-55Ф**оборудована интерфейсами RS-232 (опция) и USB для подключения к POS компьютерам и дополнительный интерфейс RJ12 для денежного ящика в стандарте **Epson/Star.**

|  |  |
| --- | --- |
| Установлен фискальный накопитель ФН-1 | Да |
| Интерфейс для передачи фискальных данных | USB, Ethernet RJ45 или опция Wi-fi, 2G, 3G (установка модуля) |
| Рекомендовано для работы с ОФД | Да |
| Рекомендовано для работы с ЕГАИС | Да |
| Печать QR-кода | Да |
| Метод печати | Термопечать |
| Печатающий механизм | CADP247Е-E, Seiko Instruments Inc. |
| Скорость печати, мм/сек | до 200 |
| Разрешение печати | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Чековая лента | Термобумага |
| Ширина чековой ленты, мм | 57 |
| Автоотрезчик | Есть |
| Способ загрузки чековой ленты | EasyLoad |
| Ресурс автоотреза | 1 000 000 циклов |
| Ресурс термоголовки | 100 км |
| Интерфейс подключения денежного ящика | RJ12 6P6C EPSON / STAR |