**ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ MOTOROLA** [**MC 2180**](https://motorola-ru.com/index.php/terminaly-motorola/item/zebra-terminal-motorola-mc2180)

Беспроводной терминал сбора данных - Zebra (Motorola) MC 2180. Eкомплектован модулями для передачи данных по беспроводной сети – WPAN Bluetooth 2.1 и WLAN 802.11b/g/n, а также громкоговорителем, микрофоном и голосовой связью в режиме рации Push-To-Talk (PTT).

Благодаря оптимальному весу нагрузка на оператора ощутимо снижена.  Вес беспроводного терминала  с батареей всего 236 грамм. Эргономика терминала просчитана до мелочей - от размера и расположения кнопки сканирования до фигурной выемки для пальца на тыльной стороне, которая позволяет надежно удерживать устройство, чтобы не уронить.

Прочная конструкция по стандарту защиты корпуса IP 54, а также особая система поглощения ударов, позволяет MC 2180 выдерживать многократные падения, не бережное отношение. Цветной сенсорный экран на 2,8 дюйма дополнен ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass. Дополнительный комфорт в работе с терминалом на складе добавляет широкий стилус в форме гитарного медиатора, с которым удобно работать в перчатках.

Терминал Zebra (Motorola) MC 2180 производится либо с лазерным сканером штрих-кода, либо с линейным имаджером. Для считывания двумерных 2D штрихкодов в линейке терминалов Zebra (Motorola) MC 2180 представлена конфигурация MC2180-AS01E0A с зональным имаджером. Удобная 27-кнопочная клавиатура в Zebra (Motorola) MC 2180 дополнена двумя боковыми кнопками. Если же для работы вам необходима клавиатура с большим количеством кнопок, то вам нужно будет купить  терминал Моторола MC 2180.

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Параметры обработки данных | Лазерный/имидж-сканер 1D, имидж-сканер 1D/2D (только MC2180) |
| Процессор (ЦПУ) | Marvell PXA 320 624 МГц |
| Операционная система (OC) | Windows CE 6.0 |
| Память | 128 Мб ОЗУ/256 Мб ПЗУ |
| Сенсорная панель | Резистивная сенсорная панель  |
| Тип дисплея | 2, 8 дюйма QVGA с подсветкой; TFT-LCD |
| Вес | WLAN с аккумулятором: 236 г; Стандарт с аккумулятором: 228 г |
| Размеры | 171,7 мм x 60, 9 мм x 34,1 мм |
| Клавиатура | Цифровая 27 клавишная; 2 программируемые кнопки по бокам  |
| Разъем расширения | Слот microSD с поддержкой SD HC – поддержка до 32 Гб |
| Параметры аудио | Динамик и микрофон  |
| Уведомление | Светодиодный индикатор, звуковой сигнал |
| Сетевые соединения | USB, хост или клиент |
| Основной элемент питания | Li-Ion 2400 мАч |
| Защищенность от воздействий окружающей среды | IP54 |
| Рабочая температура | от -10°C до 50°C |
| Температура хранения | oт -40°C дo 70°C |
| Многократные падения | 500 опрокидываний (1 000 ударов) с высоты 0, 5 м |
| WLAN | 802.11b/g/n  |
| WPAN (поддержка Bluetooth) | Bluetooth v.2.0  |

|  |
| --- |
| **Модификации ТСД Motorola** (**Zebra, Symbol**) **MC 2180** |
| MC2180-AS01E0A | WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, 2D зональный имaджер, 128MB ОЗУ / 256 MB ПЗУ, 2.8 дюйма цветной дисплей, сенсорная панель, аудио, 27 кнопочная цифровая клавиатура, стандартная батарея, ОС Windows CE,  стилус "медиатор", защитное стекло для экрана, ремешок |
| MC2180-MS01E0A | WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, 1D лазерный сканер, 128MB ОЗУ/ 256 MB ПЗУ, 2.8 дюйма цветной дисплей, сенсорная панель, 27 кнопочная цифровая клавиатура, стандартная батарея, ОС Windows CE, стилус "медиатор", защитное стекло для экрана, ремешок |
| MC2180-CS01E0A | WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, Линейный имaджер, 128MB ОЗУ / 256 MB ПЗУ, 2.8 дюйма цветной дисплей, сенсорная панель, 27 кнопочная цифровая клавиатура, стандартная батарея, ОС Windows CE,  стилус "медиатор", защитное стекло для экрана, ремешок |