 **-50Ф**



Фискальный регистратор **АТОЛ-50Ф**по своим потребительским параметрам соответствует недорогому кассовому оборудованию начального уровня, ККТ АТОЛ-50Ф - это облегченный вариант фискального регистратора АТОЛ-55Ф. Единый драйвер для всех ККТ АТОЛ, совместим со всеми наиболее распространенными операционными системами (Windows, Linux, Android или iOS) и платформой 1С Предприятие на уровне встроенных обработок обслуживания. Фискальный регистратор **АТОЛ-50Ф**выполнен в эргономичном дизайне и оптимизирован для рабочих мест кассира на предприятиях розничной торговли, в том числе для реализации алкогольной продукции. ККТ этой модели использует протокол обмена данными АТОЛ/FPrint. и безотказно работает со всем спектром программного обеспечения с интеграцией единого драйвера ККТ АТОЛ.

|  |  |
| --- | --- |
| Установлен фискальный накопитель ФН-1 | Да |
| Интерфейс для передачи фискальных данных | USB (опция WI-FI, 2G, 3G) |
| Рекомендовано для работы с ОФД | Да |
| Рекомендовано для работы с ЕГАИС | Да |
| Печать QR-кода | Да |
| Метод печати | Термопечать |
| Скорость печати, мм/сек | до 100 |
| Разрешение печати | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Чековая лента | Термобумага |
| Ширина чековой ленты, мм | 57 |
| Автоотрезчик | Есть |
| Способ загрузки чековой ленты | EasyLoad |
| Ресурс термоголовки | 100 км |
| Интерфейс подключения денежного ящика | RJ12 6P6C EPSON / STAR |
| Интерфейс подключения | USB (опция – WI-FI, Bluetooth) |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10°C - +40°C |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм | 115 х 135 х 200 |
| Вес нетто, кг | 1,2 кг |
| Доступные цвета | Тёмно-серый |
| Драйвера | Windows Driver, OPOS, JavaPOS |
| Питание | DC 9В, AC 100 – 240 В, 50/60 Гц |