**Автоматическая калитка WMD-06 со створкой AGG-650**

Калитка WMD-06 – модель элитного класса для организации VIP-проходов в банках, бизнес-центрах и других объектах, где важную роль играют дизайн и удобство прохода.

Состав:

* калитка со стеклянной створкой со встроенной электроникой управления;
* пульт дистанционного управления.

При необходимости калитки могут комплектоваться ограждениями, выполненными с ними в едином дизайне.

Калитка может поставляться со стандартной створкой 650 мм или с удлиненной створкой 900 мм. Удлиненная створка позволяет организовать проезд инвалидных колясок и, в случае экстренных ситуаций, дополнительный эвакуационный выход.

Для предотвращения случайного наталкивания людей на створку калитки на прозрачное стекло по верхнему краю нанесена матовая полоса.

При отключении питания калитка WMD-06 автоматически разблокируется, створку для прохода можно открыть рукой.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 24В постоянного тока |
| Мощность | 105Вт |
| Ток потребления | не более 4.4 А |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 12 чел./мин |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 795×147×1012 мм |
| Ширина зоны прохода | 700 мм |
| Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |