
**Полуростовый роторный турникет RTD-03S**

Полуростовый роторный турникет PERCo-RTD-03S с поручнями из нержавеющей стали – более современный и элегантный аналог широко распространенной механической «вертушки», что обеспечивает его популярность в составе системы контроля доступа на многих заводских проходных, в бизнес-центрах и КПП.

Состав:

* стойка турникета;
* формирователь прохода;
* блок управления;
* пульт дистанционного управления.

Четырехлопастная конструкция разграничивает проход по одному человеку, в то же время обеспечивая комфортность прохода.

Роторные турникеты серии PERCo-RTD-03S используется совместно с формирователем прохода. В качестве формирователя прохода к турникету предлагается PERCo-RB-03S, стойки и поручни которого выполнены из шлифованной нержавеющей трубы Ø50 мм и Ø32 мм соответственно.

Эта модель роторного турникета PERCo не только комфортна в использовании, но и вместе с формирователем прохода вносит элемент престижности в оформление проходной при организации системы контроля доступа. Турникеты предназначены для использования внутри помещений.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 24В постоянного тока |
| Мощность | 60Вт |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 23 чел./мин |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), без формирователя прохода | 1202×1202×1013 мм |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), с формирователем прохода | 1484×1368×1127 мм |
| Ширина зоны прохода | 600 мм |
| Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |