**Билетопечатающий принтер CUSTOM B202HIII AVIA**

B202H — это надежный и компактный принтер билетов, пригодный для паркингов, общественного транспорта, билетных касс, тематических парков, медицинских служб; также печатает термобраслеты для тематических парков и больниц Опционный кодер RFID.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Метод печати | Термическая с фиксированной головкой |
| Количество точек | 8 точек/мм |
| Разрешение | 203 dpi |
| Скорость печати (мм / сек) | 170 мм/сек |
| Наборы символов | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, международный |
| Поддерживаемые штрих-коды | 1D и 2D Печать штрих-кодов IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE |
| Стили шрифтов | обычный, от 1x до 2x в высоту и ширину, перевернутый |
| Ширина бумаги | от 20мм до 54мм |
| Плотность бумаги | от 80 до 180 г/м² |
| Толщина бумаги | 70/255 г/м² |
| Размеры рулона | наружный диаметр 200 мм, внутренний сердечник 25 мм, бумага не прикреплена к сердечнику |
| Срок службы печатающей головки | 150 км / 100M импульсов |
| Ресурс автоотрезчика | более 2.000.000 разрезов |
| Карта SD | Емкость = макс. 2 ГБ |
| Интерфейс | RS232 / USB |
| Эмуляция | CUSTOM/POS, SVELTA |
| Буфер данных | 64 кб |
| Флэш-память | 18 МБ |
| Графическая память | Динамическое управление логотипами (макс. 2 МБ графической памяти) |
| Драйвер | Windows® (32/64 бит) — только по запросу WHQL и автоматическая установка; Linux (32/64 бит); Виртуальный COM (Linux или Windows 32/64 бит); Android™; iOS |
| Утилиты для редактирования шрифтов и логотипов | Утилита для удаленного мониторинга принтера, PrinterSet, CustomPowerTool |
| Питание | 24 В пост. тока ±10% , от 100 В пер. до 240 В пер. тока |
| Вес | 2,8 кг 3,8 кг с держателем рулона бумаги 3 кг с металлическим лотком для билетов |
| Размер (ШxВxГ), мм | 194 мм (Д) x 155 мм (В) x 133 мм (Ш) 364 мм (Д) x 133,2 мм (В) x 155 мм (Ш) с держателем рулона бумаги 363,5 мм (Д) x 155 мм (В) x 133,2 мм (Ш) с металлическим лотком для билетов |
| Рабочая температура | 0°C + 50°C |