**Билетопечатающий принтер CUSTOM KPM150HIII AVIA**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Метод печати | Термическая с фиксированной головкой |
| Количество точек | 8 точек/мм |
| Разрешение | 203 dpi |
| Скорость печати (мм / сек) | >180 мм/сек |
| Наборы символов | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, международный |
| Стили шрифтов | обычный, от 1x до 2x в высоту и ширину, перевернутый |
| Ширина бумаги | от 20мм до 54мм |
| Плотность бумаги | от 80 до 180 г/м² |
| Срок службы печатающей головки | 150 км / 100M импульсов |
| Карта SD | Емкость = макс. 2 ГБ |
| Интерфейс | RS232 / USB |
| Эмуляция | CUSTOM/POS, SVELTA |
| Буфер данных | 64 кб |
| Флэш-память | 18 МБ |
| Графическая память | Динамическое управление логотипами (макс. 2 МБ графической памяти) |
| Драйвер | Windows® (32/64 бит) — только по запросу WHQL и автоматическая установка; Linux (32/64 бит); Виртуальный COM (Linux или Windows 32/64 бит); Android™; iOS |
| Утилиты для редактирования шрифтов и логотипов | Утилита для удаленного мониторинга принтера, PrinterSet, CustomPowerTool |
| Вес | 1,85 кг 1,9 кг с комплектом для обрезки/фиксации 1,95 кг с пластиковым комплектом для извлечения/удерживания билетов |
| Размер (ШxВxГ), мм | 171 мм (Д) x 122 мм (В) x 114 мм (Ш) 194 мм (Д) x 122 мм (В) x 114 мм (Ш) с комплектом для обрезки/фиксации 194 мм (Д) x 122 мм (В) x 114 мм (Ш) с пластиковым комплектом для извлечения/удержания билета |
| Рабочая температура | -10°C + 60°C |