**Билетопечатающий принтер CUSTOM KPM302III AVIA**

****

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Метод печати | Фиксированная термоголовка |
| Количество точек | 8 точек/мм |
| Разрешение | 203 dpi |
| Скорость печати (мм / сек) | 200 мм/сек (высокая скорость;), 170 мм/сек (нормальная скорость), 110 мм/сек (высокое качество;) |
| Наборы символов | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 |
| Стили шрифтов | обычный, от 1x до 8x в высоту и ширину, перевернутый, подчеркнутый, курсив, полужирный. |
| Ширина бумаги | От 54мм до 82.5мм (шаг 2мм) |
| Плотность бумаги | от 80 до 255 г/м² |
| Размеры рулона | макс 300 мм |
| Срок службы печатающей головки | 100км/100M импульсов |
| Ресурс автоотрезчика | 1.500.000 разрезов |
| Интерфейс | RS232 / USB / Ethernet |
| Эмуляция | CUSTOM/POS - CUSTOM/LABEL |
| Буфер данных | 32 Кб |
| Флэш-память | 16 Мб |
| Графическая память | Динамичное управление логотипами(макс 1MB графической памяти) |
| Драйвер | Windows® (32/64 бит) — только по запросу WHQL и автоматическая установка; Linux (32/64 бит); Виртуальный COM (Linux или Windows 32/64 бит); OPOS; Android™; iOS |
| Утилиты для редактирования шрифтов и логотипов | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator |
| Питание | 24 Vdc ± 10% (факультативный внешний блок питания) |
| Среднее время безотказной работы | 550.000 часов (электронная плата) |
| Вес | 3,5 кг |
| Размер (ШxВxГ), мм | 191(Ш)x123(В)x160(Г) мм |
| Рабочая температура | 0°C + 50°C |