**Билетопечатающий принтер CUSTOM S’PRINT S**

Термопринтеры предлагают автономию и небольшие размеры и вес. Автоматическая подача через систему патентованную "sixload". С датчиком конца бумаги и black mark. Принтер поддерживает обновляемый логотип клиента и выводит наиболее распространенные штрих-коды: EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR.

S'print-s питается от внешнего источника питания и оснащен последовательным интерфейсом RS232. Идеально подходит для таких приложений, как измерительные приборы, печать квитанций, купонов и подтверждений отчета о банковских транзакциях.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | S'PRINT S |
| Метод печати | Термопечать |
| Среднее потребление | 1200 - 230 mA |
| Количество точек | 8 точек/мм |
| Разрешение | 203 dpi |
| Скорость печати (мм / сек) | 50 (в зависимости от состояния батареи, типологии печати и температуры окружающей среды) |
| Наборы символов | ASCII стандарт, международный |
| Стили шрифтов | Нормальный, двойной высоты / ширины, перевернутый, подчеркнутый, широкий |
| Ширина бумаги | 58 мм |
| Толщина бумаги | 60 мм |
| Размеры рулона | 57.5 мм ± 1мм |
| Интерфейс | Серийный 9 контактов, RS232 |
| Эмуляция | CUSTOM |
| Буфер данных | 128 Byte |
| Флэш-память | 32 KB |
| Графическая память | 1 логотип 384 x 85 dots |
| Драйвер | Win Vista 32 bit |
| Питание | 9 - 48 VDC / 11VA |
| Среднее время безотказной работы | 260.000 часов (электронная плата) |
| Вес | 0,370 г (без бумажного рулона) |
| Размер (ШxВxГ), мм | 146x88x65мм |
| Рабочая температура | 0°C + 50°C |