**Билетопечатающий принтер CUSTOM TK180 METAL**

TK180 Metal - самый маленький комбинированный принтер с высокой надежностью. Принтер может работать с бумагой с плотностью до 255 gsm и билетами шириной от 20мм до 82,5 мм. TK180 Metal оснащен мощным процессором и функцией hot swap. Скорость > до 200 мм/с. Интерфейс RS232 + USB + ETH. Принтер поддерживает шрифты True Font и 2D штрих-коды и осуществлять перетаскивание логотипов. Помимо наиболее распространенных датчиков, этот принтер также оснащен новым мобильным датчиком, находящим black mark или полупрозрачные пробелы на нетермичной стороне.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | TK180 METAL |
| Метод печати | Прямая термическая, с верхним покрытием, высокопрочная |
| Нож | Опционально |
| Количество точек | 8 точек/мм |
| Разрешение | 200 т/д |
| Скорость печати (мм / сек) | Более 200 мм/с |
| Дисплей | LCD 120х17 точек (символов 2х20) |
| Наборы символов | Латиница, кириллица, китайский |
| Поддерживаемые штрих-коды | 1D и 2D Печать штрих-кодов IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE |
| Ширина бумаги | от 20мм до 82,5 мм |
| Плотность бумаги | от 80 до 255 г/м² |
| Толщина бумаги | от 70 до 255 г/м² |
| Размеры рулона | наружный диаметр 200 мм, внутренний сердечник 25 мм, бумага не прикреплена к сердечнику |
| Срок службы печатающей головки | 100 км / 100 млн импульсов |
| Ресурс автоотрезчика | более 2.000.000 разрезов |
| Интерфейс | RS232 / USB / Ethernet |
| Эмуляция | CUSTOM/POS, SVELTA |
| Буфер данных | 16 кб текст / 1 Мб графика |
| Флэш-память | 3 МБ |
| Драйвер | Windows® (32/64 бит) — только по запросу WHQL и автоматическая установка; Linux (32/64 бит); Виртуальный COM (Linux или Windows 32/64 бит); OPOS; Android™; iOS |
| Питание | 24 В пост. тока ±10% , от 100 В пер. до 240 В пер. тока |
| Вес | 2.2 кг (с ножом 3.0 кг) |
| Размер (ШxВxГ), мм | 145.6 x 85 x 122.6 мм (с ножом 145.7 x 85.2 x 171.5 мм) |
| Рабочая температура | -10°C + 60°C ±10% |