**Билетопечатающий принтер CUSTOM TK302III AVIA**

TK302 - это самый продвинутый билетопечатающий принтер на рынке приложений, требующих прочности и новейших технологий. Благодаря сканеру штриховых кодов TK302, подходит для всех приложений с высоким риском мошенничества и для усиления защиты доступа. Сканер штрих-кодов находится внутри принтера, гарантируя безопасность процесса сканирования в реальном времени. TK302 — это высокоскоростной принтер: скорость печати билетов до 200 мм/с. Различная ширина печати от 20 до 82,5 мм легко настраивается пользователем. Плотность билета от 80 до 255 г/м². TK302 имеет интерфейс Ethernet со встроенным веб-сервером, обеспечивающим полный дистанционный контроль за принтером и диагностику в режиме реального времени. Встроенный адрес электронной почты клиента автоматически отправляет сообщения с просьбой о помощи или просто о замене бумаги.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | TK302III AVIA |
| Метод печати | Термодатчик с фиксированной головкой |
| Количество точек | 8 точек/мм |
| Разрешение | 203 dpi |
| Скорость печати (мм / сек) | 200 мм/сек |
| Наборы символов | Латиница, кириллица, китайский |
| Ширина бумаги | От 20мм до 82.5мм (шаг 2мм) |
| Плотность бумаги | от 80 до 255 г/м² |
| Срок службы печатающей головки | 100км/100M импульсов |
| Ресурс автоотрезчика | более 2.000.000 разрезов |
| Интерфейс | RS232 / USB / Ethernet |
| Эмуляция | Соответствие Cupps и поддержка "родного" ПО AEA |
| Буфер данных | 64 KB |
| Флэш-память | 16 MB |
| Драйвер | Самоинсталлирующийся драйвер принтера - Win7, 8, 8.1, 10 (поддержка 32-64-битных версий). Сертифицирован WHQL (только по запросу). Самоинсталлирующийся драйвер USB Virtual RS232 - Win7, 8, 8.1, 10 (поддержка 32-64-битных версий). Сертифицирован WHQL (только по запросу); Linux (поддержка 32-64-битных версий); Android, iOS, Windows Phone |
| Питание | 24Vdc ± 10%; Автоматический диапазон, 90-132 Vac & 190-264 Vac |
| Вес | 4 кг |
| Размер (ШxВxГ), мм | 252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) мм |