**Билетопечатающий принтер CUSTOM TK302III METAL AVIA**

TK302III Metal представляет собой комбинированный принтер для ATB и BTP AEA CUTE и CUPPS для тяжелых условий эксплуатации с автоматическим ножом повышенной надежности и высочайшей гибкости благодаря таким уникальным опциям, как РЧИ, вертикальный металлический лоток ATB с механизированным выталкивателем. Специально предназначен для аэропортов с высоким пассажиропотоком для печати купонов с посадочными талонами (ATB). TK302III Metal - двойной принтер, который, используя одно встроенное программное обеспечение, может работать как ATB- или BTP-устройство. Испытанное "РОДНОЕ" встроенное программное обеспечение AEA легко встраивается в любую программную архитектуру без необходимости каких-либо драйверов или дополнительного программного слоя. Принтер TK302III Metal имеет мощный встроенный процессор и такое же встроенное программное обеспечение, что и модель TK202 BTP. Интерфейсы Ethernet, RS232 и USB обеспечивают очень простую и гибкую интеграцию в любом аэропорту. Полный ЖК-дисплей всегда обеспечивает полную читаемость даже в условиях высокого уровня внешней освещенности. Прочный автоматический нож рассчитан на срок службы 7 лет. Помимо стандартных датчиков принтер оснащен новыми мобильными датчиками VeriNotch, способными обнаруживать черную метку или прозрачный пробел на любом бумажном носителе. Дополнительный мультифидер позволяет обрабатывать различные ATB-носители, например для “эконом-класса”, “первого класса” и “бизнес-класса”.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Метод печати | Термодатчик с фиксированной головкой |
| Количество точек | 8 точек/мм |
| Разрешение | 203 dpi |
| Скорость печати (мм / сек) | 200 мм/сек |
| Наборы символов | Латиница, кириллица, китайский |
| Ширина бумаги | От 20мм до 82.5мм (шаг 2мм) |
| Плотность бумаги | от 80 до 255 г/м² |
| Срок службы печатающей головки | 100км/100M импульсов |
| Ресурс автоотрезчика | более 2.000.000 разрезов |
| Интерфейс | RS232 / USB / Ethernet |
| Эмуляция | Соответствие Cupps и поддержка "родного" ПО AEA |
| Буфер данных | 64 KB |
| Флэш-память | 16 MB |
| Драйвер | Самоинсталлирующийся драйвер принтера - Win7, 8, 8.1, 10 (поддержка 32-64-битных версий). Сертифицирован WHQL (только по запросу). Самоинсталлирующийся драйвер USB Virtual RS232 - Win7, 8, 8.1, 10 (поддержка 32-64-битных версий). Сертифицирован WHQL (только по запросу); Linux (поддержка 32-64-битных версий); Android, iOS, Windows Phone |
| Питание | 24Vdc ± 10%; Автоматический диапазон, 90-132 Vac & 190-264 Vac |
| Вес | 4 кг |
| Размер (ШxВxГ), мм | 252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) мм |