**Билетопечатающий принтер iDPRT iX410B**

****

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Метод печати | Прямая термопечать / Термотрансферная печать |
| Разрешение печати | 203 dpi / 8 ips (макс. 300 dpi / 6 ips) |
| Ширина печати | 104 мм |
| Длина печати | 2286 мм / 1524 мм (203 dpi / 300 dpi) |
| Протокол | EPL, DPL, ZPL, ZPL-II, TSPL |
| Ширина бумаги  | 25 мм – 120 мм |
| Толщина бумаги  | 80 мкм – 250 мкм |
| Диаметр сердечника | Внутренний 1.5 / 3 дюйма, наружный не больше 10 дюймов |
| Ширина кр. ленты | 30 мм – 110 мм |
| Длина кр. ленты | 450 м |
| Диаметр сердечника | 1 дюйм |
| Драйвер | Seagull Driver для Windows 7, 8, 10 или iDPRT Driver для Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Linux, MacOS |
| Интерфейсы | USB Type B, USB HOST х3, Ethernet, RS232, опционально: 36-pin Parallel Port, D-Sub, Wi-Fi |
| Дисплей | Цветной дисплей с диагональю 3,5 дюйма |
| Наличие функции RTC | Есть |
| Оперативная память | 512 Мб |
| Флеш-память | 256 Мб |
| Температура содержания | При хранении от -40 ℃ до +60 ℃, при использовании от 0 ℃ до +50 ℃ |
| Дополнительные устройства | Модуль очистки, модуль перемотки, режущий модуль, внешний держатель рулона этикеток |
| Размеры | 460.4 х 263.6 х 330.5 мм |
| Вес | 12.5 кг |