**ТЕРМОПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЁТНОСТИ** (**БСО**)

**В ПРОГРАММЕ ДЛЯ ЭВМ АИС “СУПЕРБИЛЕТ”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПАРАМЕТРЫ** | **DATAMAX М - 4210** | **DATAMAX Е – 4205 А** |
| 1 | Скорость печати, мм / с | 254 | 127 |
| 2 | Ширина печати, мм | 104 | 108 |
| 3 | Способ печати | термо | термо |
| 4 | Качество печати, dpi | 203 | 203/300 |
| 5 | Интерфейс подключения | USB, RS-232, LPT, LAN | USB, RS-232, LPT, LAN |
| 6 | Внутренний язык | DPL, ZPL, EPL | DPL, ZPL, EPL |
| 7 | Память RAM, Mb | 32 | 16/ROM-64 |
| 8 | Датчик черной метки | подвижный | подвижный |
| 9 | Бланки билетов - емкость, штук | Рулон/стопа 1000-2000 | Рулон/стопа 500-1000 |
| 10 | Размещение билетов | Внутри, отсек с ключом | Снаружи на столе |
| 11 | Возможные опции | резак | Резак |
| 12 | Вес, кг | 9,5 | 2,1 |
| 13 | Материал корпуса | Металл | Двухслойный термопластик |

