** -11Ф**



Фискальный регистратор АТОЛ 11Ф позволяет выполнять расчеты с клиентами на территории РФ в полном соответствии с действующим законодательством. АТОЛ 11Ф разработан с учетом всех новейших изменений закона, в том числе правил, установленных 54-ФЗ и законом о ЕГАИС. Приказом ФНС № ЕД-7-20/492@ от 15.09.2016 регистратор АТОЛ 11Ф внесен в реестр контрольно-кассовой техники.

Устройство оптимально подойдет для использования в компаниях малого и сверхмалого бизнеса, на оптовых и розничных торговых точках, предприятиях сферы услуг, выездной торговли и других организациях с небольшим потоком посетителей и маленьким бюджетом на автоматизацию торговли.

АТОЛ 11Ф совместим с компьютерной техникой, мобильными устройствами, POS-терминалами и системами на базе мобильных устройств. Кроме того, с помощью Web-приложений регистратор может быть сопряжен с различными облачными решениями для нужд торговли.

**Фискальный регистратор АТОЛ 11Ф позволяет:**

* Передавать онлайн всю требуемую фискальную информацию в налоговые органы через ОФД, в том числе

через беспроводные каналы связи (2G, 3G, Wi-Fi);

* Создавать и распечатывать QR-коды, необходимые для проверки качества алкогольной продукции;
* Использовать чековую ленту шириной 58 или 44 мм. (ограничитель для узкой ленты в комплекте);
* Работает с компьютерной техникой на базе распространенных ОС (Windows, iOS, Android, Linux);
* Подключается к компьютеру через интерфейс RS-232C или USB с возможностью оперативного переключения

между этими интерфейсами без подключения к ПК;

* Интегрироваться с любым популярным кассовым программным обеспечением;
* Оперативно заменять чековую ленту (с использованием технологии «брось и печатай»);
* Заменять фискальный накопитель, не разбирая корпус.

Недорогие расходные материалы и запасные части дают возможность сократить расходы на ремонт и обслуживание техники. Компактные размеры устройства позволяют использовать его в условиях ограниченного пространства. Также регистратор может быть легко доработан до мобильной версии.

|  |  |
| --- | --- |
| Рекомендации по сферам применения | Для предприятий любых сфер с низкой пропускной способностью,  где необходим чек 44 или 58 мм |
| Принтер/ Способ печати | АТОЛ/Термопечать |
| Печатающий механизм | LTP01-245-02, Seiko Instruments (Япония) |
| Скорость печати, мм/секунду | 75 |
| Количество символов в строке | от 24 до 32 (при бумаге 58 мм)  от 24 до 26 (при бумаге 44 мм) |
| Автоотрез | Нет |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 |
| Печать графических элементов | Да |
| Передача данных в ОФД |  |
| Интерфейс для передачи данных в ОФД | USB, Wi-fi, 2G, 3G (при установке коммуникационного модуля) |
| Чековая лента | Ширина 58+0/-1 мм, 44+0/-1 мм. Диаметр рулона до 52 мм |
| Ширина-длина-высота, мм | 88 х 160 х 79 |
| Масса без БП, кг | 0,36 (без аккумулятора) |
| Цвет корпуса | Белый / чёрный |
| Блок питания/Питание | 24V, АС 220 В, 50 Hz |