

 **ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф**

ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф является фискальным регистратором средней ценовой категории. Устройство предназначается для использования в торговых точках со средним и большим потоком клиентов. Этому способствует принтер с высокой скоростью печати и автоматическим обрезчиком. Применяется популярный формат чековой ленты, ширина которого составляет 58 мм. Процесс установки нового рулона не требует от кассира специальных навыков и занимает минимум времени. Для подключения к периферийному оборудованию и ПК имеются порты RS-232, RJ, LAN и USB.

Имеется возможность выполнить подключение внешних устройств – табло, денежных ящиков и другого специализированного оборудования.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Размеры | 118x205x110 мм |
| Масса | 3,2 кг |
| Рабочая температура | -10° ... +40 °С |
| Количество секций | 16 |
| Число кассиров | 30 |
| Количество настраиваемых налогов | 4 |
| Автоотрезчик | Есть, Гильотинный тип |
| Число настраиваемых строк в заголовке чека | 9 |
| Число настраиваемых строк в конце чека | 3 |
| Питание | От сети 220 В/ 50Гц |
| Мощность | 48 Вт  |
| Интерфейсы | COM-порт (RS-232), Ethernet, RJ-12 (24V), LAN, USB, |
| RJ (Денежный ящик) | Есть |
| Способ печати | Термопечать |
| Ширина ленты | 57 мм |
| Способ загрузки бумаги | Положил и печатай |
| Число символов в строке | 32 |
| Максимальная ширина бобины | 60 мм |
| Разрешение печати | 576 dpi |
| Скорость печати на ленте | 200 мм/сек |
| Число активаций ЭКЛЗ | 20 |
| Число регистраций в налоговых органах | 5 |