**Терминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID LIM**

MERTECH Seuic AutoID LIM относится к новому поколению интеллектуальных терминалов сбора данных. Полноформатный ТСД подходит для автоматизации магазина, склада или логистической компании. Он поможет ускорить учетные операции и повысить производительность сотрудников.

ТСД обладает инновационной формой в виде пистолетной рукоятки. Это полноценный компьютер, помещенный в корпус ручного сканера. Корпус сделан из прочных и долговечных материалов. Он выдерживает падения на пол с высоты до 1,8 м. Класс защиты устройства: IP54.

Эргономичная форма обеспечивает комфортное распределение веса. Компактным терминалом можно управлять одной рукой. Прибор весит 220 гр. Кнопка триггерного типа ускоряет сканирование кодов. Разряженный аккумулятор быстро снимается для замены на заряженный.

ТСД оснащен системой умного распознавания жестов. Для перевода в рабочее состояние следует поднять его вверх, и экран автоматически включится. Распознавание движений происходит за счет встроенного гироскопа.

Для перехода в режим сканирования достаточно нажать на кнопку сканирования штрих-кодов. Это техническое решение уменьшает затраты времени на подготовку к работе.

MERTECH Seuic AutoID LIM отличается высокой производительностью.

Характеристики модели:

* Процессор: Quad Core 1,3 GHz.
* Сенсорный экран с IPS матрицей.
* Диагональ экрана 2.4 дюйма.
* Полный угол обзора дисплея.
* Защитное стекло Corning Gorilla.
* RAM Память: 2 GB.
* Flash Память: 16 GB.
* Емкость аккумулятора: 3180 мАч.
* Заряда аккумулятора хватает на 8 часов.
* ОС: Android 8.1 Go.

Для подключения к интернету можно использовать двухдиапазонный Wi-Fi или подключение к 4G, а также Bluetooth и BLE. Бесперебойное соединение доступно почти в любом месте и в любое время. Для подключения к ПК можно использовать интерфейс USB 2.0 с поддержкой OTG.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Сканирующий модуль | 2D image |
| Операционная система | Android 8.1 (Go) |
| Память Flash | 16Гб |
| Память RAM | 2Гб |
| Разрешение сканера | 1280х800 Px |
| Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
| Слоты | Отсутствует |
| Тип сенсора | Промышленный |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 55 ° |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Интерфейс подключения к ПК | USB 2.0, поддержка OTG |
| Клавиатура | Сенсорная |
| Датчики | Гироскоп |
| Процессор | Quad core 1.3GHz |
| Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code1 |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Звуковая и визуальная индикация при сканировании | Да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Поддержка Честные Знак | Да |
| NFC | Нет |

**ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель сканера | SEUIC X3 |
| Подсветка | Белая, 2700К |

**БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| GPS | Нет |
| Сотовая связь (WWAN) | 4G/3G/2G |

**ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Гарантия | 2 года |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 |
| Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
| Время заряда аккумулятора | 3 часа |
| Длительность работы на одном заряде аккумулятора | 8 часов |
| Питание | DC 5V 3A |
| Допустимая влажность | 5% ~ 95% |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +50°C |
| Drop test | Выдерживает множественные падения с высоты 1,8м |

**ДИСПЛЕЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| Диагональ | 2,4'' |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | WVGA, 320×240 |

**АККУМУЛЯТОР**

|  |  |
| --- | --- |
| Емкость аккумулятора | 3180 мА |

**КОРПУС**

|  |  |
| --- | --- |
| Кнопки | Навигационные кнопки (5 штук), Кнопка включения (кнопка блокировки экрана), Кнопка "Домой", Кнопка "Назад", Кнопка сканирования (курок), Переназначаемая клавиша |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 187\*53\*78 |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Вес | 220 гр |

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Вес брутто, г | 400 |
| Комплектация | ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB-A - microUSB, Ремешок, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |

**СЕТЬ**

|  |  |
| --- | --- |
| Wi-Fi (WLAN) | 2.4G&5G |
| Bluetoth (WPAN) | Bluetooth 4.1 (Поддержка BLE) |

**КАМЕРА**

|  |  |
| --- | --- |
| Камера | отсутствует |